2024年1月

お取引先様各位

アオイ化学工業株式会社

コンマット１号の新仕様変更での販売再開のご案内

拝啓

貴社益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年より弊社のコンクリート用養生マット「コンマット１号」につきまして、製造設備の故障

により生産ができない状況が続いており、大変ご迷惑をおかけしております。この度、製法

の変更による新仕様にてコンマット１号の生産ならびに販売を再開させていただきますので、

ご案内申し上げます。

販売再開をさせていただきますコンマット１号は、下表のとおり、製品の寸法、外観および

物性の一部を変更した新仕様となります。なお、製品販売再開時期に関しましては、2024年

１月より、順次出荷をさせていただく予定です。

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

記

コンマット１号　　2024年１月以降　新仕様の変更内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 2024年１月 新仕様 | 旧仕様 |
| 荷　　　　　姿 | 1.0m×50m/巻 | 1.2m×50m/巻 |
| 目付量規格値 | 200g/m2以上 | 250g/m2以上 |

※新仕様のコンマット１号は、旧仕様製品と同等の吸水性，保水性を有し、従来と

同様にコンクリートの養生にご使用いただけます。また、湿潤状態を見える化し

た表面に青色変色シートが付いた養生マットのコンマット１号Aとも併用して

ご使用いただくことが可能です。

以上